**Pflegehinweise und Gewährleistung Sauna**

**Das Fundament**

Das Fundament für die Sauna muss eben und tragfähig sein. Ein optimales festere Fundament ist eine Plattform aus Holz oder Beton (Terrassenplatten, Pflastersteine, gepresster Kies usw.). Stellen Sie die Sauna nicht direkt auf Gras oder weichen Boden. Die Vegetation unter der Sauna verhindert das Atmen des Unterbodens, staut Feuchtigkeit und fördert somit ein schnelleres Verrotten.

**Sauna installieren**

Wenn Sie Ihre Sauna erhalten, ist Ihr Produkt bereits vollständig konstruiert und einsatzbereit.

Wenn Sie sich für eine Sauna mit elektrischer Heizung entschieden haben, muss diese von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Dies obliegt dem Kunden und wird nicht vom Verkäufer organisiert.

**Sicherheit**

Achten Sie bei der Planung des Saunastandorts auf möglich Vorschriften und sprechen Sie mit ihrem zuständigen Bauamt und Schornsteinfeger.
Der Besitzer der Sauna ist voll verantwortlich für den ordnungsgemäßen Brandschutz.

Sorgen Sie für die Sicherheit der Kinder in der Sauna und in der Nähe. Denken Sie daran, dass es bei Minusgraden rutschig sein kann.

• Bleiben Sie nicht zu lange in der Sauna, beschränken Sie Ihre Saunagänge auf maximal 20 Minuten.

 • Trinken Sie vorher und nachher viel Wasser, um Ihren Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen.

• Trinken Sie keinen Alkohol in der Sauna und gehen Sie nicht direkt nach einer großen Mahlzeit oder anstrengenden Übung hinein.

• Nach dem Saunagang abkühlen lassen - kalt duschen.

• Nutzen Sie die Sauna nicht, wenn Sie schwanger sind, Herzprobleme oder andere gesundheitliche Probleme haben. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Nutzung der Sauna.

 • Wenn Ihnen schwindelig, schläfrig oder unwohl wird, verlassen Sie die Sauna und kühlen sich an der frischen Luft ab.

**Heizung**

Aufgrund des leistungsstarken Ofens dauert das Aufwärmen einer Sauna bis zu einer Stunde. Die Heiz-Zeit hängt von der Art der Sauna, der Größe, der bevorzugten Temperatur, der Umgebungstemperatur und der Qualität des Brennholzes ab. Verbrennen Sie ausschließlich unbehandeltes Holz. Es ist wichtig, dass Sie vollständig getrocknetes Holz verwenden, da dies die besten Ergebnisse liefert.

**Außen- und Innenbehandlung**

Um Ihre Sauna vor Witterungseinflüssen wie Sonnenlicht und Niederschlag zu schützen, empfehlen wir die Sauna von außen zu streichen oder zu ölen.

**Laufende Wartung und Hygiene**

Reinigen Sie den Boden und die Bänke regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, da diese das Holz beschädigen oder grau werden lassen können. Wir empfehlen die Verwendung von Spezialreinigern für Saunen.

Nach jeder Nutzung sollte die Deckenbelüftung geöffnet bleiben, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zum Austrocknen des gesamten Innenraums zu ermöglichen

**Spannbänder**

Die Spannbänder sind regelmäßig auf Spannung zu prüfen. Besonders in der warmen Jahreszeit müssen die Bänder regelmäßig nachgespannt werden. In der kalten Jahreszeit müssen die Bänder bei zu hoher Spannung entlastet werden. Der Verkäufer haftet nicht für Mängel durch fehlerhaftes oder unregelmäßiges Spannen durch den Kunden.

**Wartung des Saunaofens**

Um Staub und Schmutz vom Ofen zu entfernen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Der Schornstein und die Verbindungsrohre sollten in regelmäßigen Abständen gekehrt werden besonders dann, wenn der Ofen über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde

Saunasteine ​​sollten einmal im Jahr neu angeordnet werden. Zerfallene Steinstücke sollten entfernt und durch neue ersetzt werden.

Die Aschebox sollte immer vor dem Anzünden des Ofens geleert werden, damit die Verbrennungsluft durch die Box geleitet wird und somit den Feuerrost abkühlt und seine Lebensdauer verlängern.

Das Wasser, das auf die Steine ​​gegossen wird, sollte sauberes Leitungswasser sein. Wasser mit Salz, Kalk, Eisen oder Humus kann den Ofen vorzeitig angreifen. Insbesondere Meerwasser ist ungeeignet.

**Gewährleistung**

Für die Sauna gilt eine Herstellergewährleistung von 24 Monaten. Eine Garantie für Holzbauteile wird ausgeschlossen. Bei den Öfen gilt die Garantie des jeweiligen Herstellers.
Hinweis! Bei einer kommerziellen Nutzung der Sauna gilt eine Garantie von 12 Monaten.

• Die Garantie deckt keine für das Material typischen Fehler ab und betrifft keinen Verschleiß aufgrund von normalem Gebrauch.

• Silikonfugen = Wartungsfugen und unterliegen nicht der Gewährleistung. Diese müssen ggf. erneuert werden um Folgeschäden zu vermeiden. Dadurch verursachte Mängel berechtigen nicht zur Reklamation , da diese im Rahmen der handwerklichen Leistungen nicht zu verhindern sind

• Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch verursacht wurden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Garantie ordnungsgemäß durch und befolgen Sie diese.

 • Die Garantie deckt keine Korrosion oder Schäden ab, die durch die Verwendung von Meerwasser oder aggressiven Chemikalien entsteh

• Die Garantie greift nicht, wenn Sie versuchen, das Produkt selbst zu reparieren.

Wenden Sie sich bezüglich Garantieangelegenheiten an den Verkäufer. Im Falle eines Austauschs müssen dem Händler fehlerhafte Komponenten zur Verfügung gestellt werden. Der Käufer trägt die Kosten des Transports. Die Lieferung defekter Komponenten kann nicht mehr kosten, als der Käufer für die Lieferung der gesamten Sauna bezahlt hat.

Lieferdatum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Die Gewährleistung gilt 24 Monate nach Lieferung)